{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Precision Air 4465","Precision Air 2355","Precision Air 3445","Precision Air 3555","Precision Air 3725","Precision Air 3915","Precision Air 4585","Precision Air 4765","Precision Air 4955"]
["Réglage"]
["Nombre de réservoirs/compartiments ",4,2,null,null,3,3,4,4,4]
["Position de l'attelage ","Entre ou derrière","Entre ou derrière","Entre ou derrière","Entre ou derrière","Derrière","Derrière","Entre ou derrière","Derrière","Derrière"]
["Capacité"]
["Contenance totale bu (U.S.)  [ L ]","460  [16210]","350  [12334]","435  [15329]","555  [19558]","725  [25548]","915  [32224]","580  [20439]","760  [26782]","950  [33477]"]
["Premier réservoir – Bu (L) ",{"$nulls":5},"325 (11453)"]
["Premier réservoir bu (U.S.)  [ L ]","140  [4933]","160  [5638]","140  [4933]","190  [6695]","230  [8105]","325  [11453]","190  [6695]","230  [8105]","325  [11453]"]
["Deuxième réservoir – Bu (L) "]
["Deuxième réservoir bu (U.S.)  [ L ]","105  [3700]","190  [6695]","105  [3700]","105  [3700]","170  [5990]","170  [5991]","105  [3700]","170  [5990]","170  [5990]"]
["Troisième réservoir – Bu (L) ",{"$nulls":5},"420 (14800)"]
["Troisième réservoir bu (U.S.)  [ L ]","190  [6695]",null,"190  [6695]","260  [9162]","325  [11453]",null,"260  [9162]","325  [11453]","420  [14800]"]
["Quatrième réservoir – bu (L) "]
["Quatrième réservoir bu (U.S.)  [ L ]","25  [881]",{"$nulls":5},"25  [881]","35  [1233]","35  [1233]"]
["Réservoir supplémentaire en option bu (U.S.)  [ L ]"]
["Matériau du réservoir ","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé","Polyéthylène rotomoulé"]
["Système de dosage"]
["Description des doseurs ","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires","Taux variable, cartouches modulaires"]
["Entraînement standard des doseurs ","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable","Contrôle manuel, taux variable"]
["Entraînement des doseurs en option ","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection","Multi-segment AccuSection"]
["Ventilateurs"]
["Description du ventilateur ","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée","Ventilateur double à distribution combinée; ventilateur unique à distribution séparée"]
["Entraînement du ventilateur ","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique","Hydraulique"]
["Tarière de remplissage/convoyeur"]
["Diamètre de la tarière, remplissage – po (mm)  ","Tarière de luxe, 44 bu/min","10 (254)","Tarière de luxe, 44 bu/min","Tarière de luxe, 44 bu/min","Convoyeur à courroie KSI, 88 bu/min","Convoyeur à courroie KSI, 88 bu/min","Tarière de luxe, 44 bu/min","Convoyeur à courroie KSI, 88 bu/min","Convoyeur à courroie KSI, 88 bu/min"]
["Diamètre ou largeur de la tarière de remplissage/transporteur en option – po (mm) ","Convoyeur à courroie KSI, 60 bu/min",null,"Convoyeur à courroie KSI, 60 bu/min","Convoyeur à courroie KSI, 60 bu/min",null,null,"Convoyeur à courroie KSI, 60 bu/min"]
["Pneus"]
["Taille des pneus avant ","Roues jumelées 500/50 R17","Roues jumelées 500/50 R17","Roues jumelées 500/50 R17","18,4-38 de série; 650/75 R38 en option","650/75 R38 de série; 800/70 R38 en option","800/70 R38 simple","18,4-38 de série; 650/75 R38 en option","650/75 R38 de série; 800/70 R38 en option","800/70 R38 simple"]
["Taille des pneus simples arrière ","800/70 R38 simple","650/75 R38 de série; 800/70 R38 en option","800/70 R38 simple","900/60 R32 simple (TBH)","800/70 R38 CHO simple","Aucun arrière simple","900/60 R32 simple (TBH)","800/70 R38 CHO simple","Aucun arrière simple"]
["Taille des pneus jumelés arrière ","650/75 R38 double","650/75 R38 double","650/75 R38 double","650/75 R38 double","800/70 R38 double","800/70 R38 double","650/75 R38 double","800/70 R38 double","800/70 R38 double"]
["Dimensions et poids, maximaux"]
["Largeur, pneus simples – pi po (m) ","14 pi 3 po (4,34)","13 pi 10 po (4,22)","14 pi 3 po (4,34)","14 pi 7 po (4,44)","14 pi 11 po (4,53)","21 pi 2 po (6,45)","14 pi 7 po (4,44)","14 pi 11 po (4,53)","21 pi 2 po (6,45)"]
["Largeur – Pneus jumelés pi/po  [ m ]","18 pi 5 po  [5,61]","13 pi 10 po  [4,22]","18 pi 5 po  [5,61]","18 pi 5 po  [5,61]","21 pi 2 po  [6,45]","21 pi 2 po  [6,45]","18 pi 5 po  [5,61]","21 pi 2 po  [6,45]","21 pi 2 po  [6,45]"]
["Hauteur des mains courantes pi/po  [ m ]","15 pi 8 po  [4,78]","15 pi 8 po  [4,78]","15 pi 8 po  [4,78]","15 pi 8 po  [4,78]","17 pi 6 po  [5,33]","17 pi 6 po  [5,33]","15 pi 8 po  [4,78]","17 pi 6 po  [5,33]","17 pi 6 po  [5,33]"]
["Longueur hors tout pi/po  [ m ]","25 pi 3 po  [7,7] (TBH)","22 pi 2 po  [6,76] (TBH)","25 pi 3 po  [7,7] (TBH)","44 pi 4 po  [13,51] (TBH)","37 pi 8 po  [11,48]","46 pi 8 po  [14,22] (TBH)","44 pi 4 po  [13,51] (TBH)","37 pi 8 po  [11,48]","46 pi 8 po  [14,22] (TBH)"]
["Poids, à vide – lb (kg) ","17 860 (8 101) (TBH)","16 887 (7 660) (TBH)","17 080 (7 747) (TBH)","22 160 (10 052) (TBH)","20 163 (9 146) (TBH)","29 979 (13 598) (TBH)","23 520 (10 668) (TBH)","26 420 (11 984) (TBH)","31 438 (14 260) (TBH)"]
["Moniteurs et capteurs"]
["Moniteur standard ","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700","AFS Pro 700"]
["Support d’indicateurs ","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783","ISO 11783"]
["Capteurs de niveau de réservoir ","De série","De série","De série","De série","De série","De série","De série","De série","De série"]
["Capteurs d'obstruction ","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques","En option sur les semoirs pneumatiques"]