{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":91,"n_cols":4,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Trator Farmall 80","Trator Farmall 90","Trator Farmall 100"]
["MOTOR"]
["Número de cilindros/tipo ","4 / turboalimentado com intercooler","4 / turboalimentado com intercooler","4 / turboalimentado com intercooler"]
["Diâmetro/curso ","104mm/115mm","104mm/115mm","104mm/115mm"]
["Capacidade ","3.908 cm³","3.908 cm³","3.908 cm³"]
["Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm ","80 cv","90 cv","101 cv"]
["Rotação nominal do motor ","2.500","2.500","2.500"]
["Torque máximo (Nm) @ 1.400 rpm ","300 Nm","330 Nm","380 Nm"]
["Reserva de torque ","26%","26%","27%"]
["Bomba injetora ","Delphi","Delphi","Delphi"]
["Filtro de ar ","Duplo seco","Duplo seco","Duplo seco"]
["Sistema de arrefecimento ","Por água","Por água","Por água"]
["Filtro sedimentador de combustível ","Standard","Standard","Standard"]
["Tanque de combustivel - Versão Plataformada ","161 litros (118 principal + 43 auxiliar)","161 litros (118 principal + 43 auxiliar)","161 litros (118 principal + 43 auxiliar)"]
["Tanque de combustivel - Versão Cabinada ","170 litros (100 principal + 70 auxiliar)","170 litros (100 principal + 70 auxiliar)","170 litros (100 principal + 70 auxiliar)"]
["Escapamento ","Silencioso debaixo do capô, escape lateral ao longo da coluna A","Silencioso debaixo do capô, escape lateral ao longo da coluna A","Silencioso debaixo do capô, escape lateral ao longo da coluna A"]
["EMBREAGEM"]
["Material do disco  ","Cerametálico","Cerametálico","Cerametálico"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico","Mecânico"]
["TRANSMISSÃO"]
["Tipo de transmissão ","Sincronizada","Sincronizada","Sincronizada"]
["Velocidades (frente e ré) ","12x4 / 12x12","12x4 / 12x12","12x4 / 12x12"]
["Super-redutor ","20x12 (opcional)","20x12 (opcional)","20x12 (opcional)"]
["Reversor mecânico frente e ré ","Standard (12x4)","Standard (12x4)","Standard (12x4)"]
["Opcional (12x12 ou 20x12) ","Standard (12x12 ou 20x12)","Standard (12x12 ou 20x12)","Standard (12x12 ou 20x12)"]
["Reversor hidráulico PowerShuttle ","12x12 (opcional)","12x12 (opcional)","12x12 (opcional)"]
["Posição das alavancas ","Lateral","Lateral","Lateral"]
["BLOQUEIO DO DIFERENCIAL"]
["Acionamento ","Mecânico (Standard) / Eletro-hidráulico (opcional)","Mecânico (Standard) / Eletro-hidráulico (opcional)","Eletro-hidráulico (Standard)"]
["Atuação ","Eixo Traseiro","Eixo Traseiro","Eixo Traseiro"]
["TRAÇÃO DIANTEIRA E DIREÇÃO"]
["Tipo de acionamento da tração ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Ângulo de esterçamento ","55°","55°","55°"]
["Oscilação do eixo lateral ","11°","11°","11°"]
["Raio de giro mínimo – 4WD ","5,3 m","5,3 m","5,3 m"]
["TOMADA DE FORÇA"]
["Acionamento mecânico ","Standard","Standard","-"]
["Acionamento eletro-hidráulico ","Opcional","Standard","Standard"]
["Velocidades tomada de força (rpm) ","540/540E (Standard) / 540/750/1.000 (opcional)","540/540E (Standard) / 540/750/1.000 (opcional)","540/750/1.000 (Standard)"]
["Potência nominal na TDF @ 2.400 rpm (SAE J1995) ","69 cv","76 cv","86 cv"]
["Atuação ","Independente","Independente","Independente"]
["rpm do motor a 540 rpm na tomada de força ","2.199 rpm do motor","2.199 rpm do motor","2.199 rpm do motor"]
["rpm do motor a 540E rpm na tomada de força ","1.715 rpm do motor","1.715 rpm do motor","1.715 rpm do motor"]
["rpm do motor a 750 rpm na tomada de força ","2.131 rpm do motor","2.131 rpm do motor","2.131 rpm do motor"]
["rpm do motor a 1.000 rpm na tomada de força ","2.261 rpm do motor","2.261 rpm do motor","2.261 rpm do motor"]
["SISTEMA HIDRÁULICO"]
["Tipo de sistema ","Centro aberto","Centro aberto","Centro aberto"]
["Tipo de bomba ","Engrenagens","Engrenagens","Engrenagens"]
["Capacidade de vazão ","44,5 l/min","44,5 l/min","44,5 l/min"]
["Implementos ","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Lift-O-Matic ","Standard","Standard","Standard"]
["Válvulas de controle remoto ","Standard","Standard","Standard"]
["Número de válvulas controle remoto (mecânicas) ","1 ou 2","1 ou 2","1 ou 2"]
["Pressão máxima do sistema hidráulico ","190 bar","190 bar","190 bar"]
["Sistema de direção ","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática"]
["Controle do sistema de levante de 3 pontos ","MHC (controle mecânico)","MHC (controle mecânico)","MHC (controle mecânico"]
["Capacidade de levante no olhal ","3.600 kgf","3.600 kgf","3.600 kgf"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","2.200 kgf","2.200 kgf","2.200 kgf"]
["FREIOS"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento ","Hidráulico","Hidráulico","Hidráulico"]
["Freio de estacionamento ","Manual","Manual","Manual"]
["CONFORTO DO OPERADOR"]
["Ambiente do operador ","Plataformado ou cabinado","Plataformado ou cabinado","Plataformado ou cabinado"]
["Disposição ergonômica dos controles ","Standard","Standard","Standard"]
["Odômetro digital ","Standard","Standard","Standard"]
["Pontos de carregamento de dispositivos - Cabine ","Tomada USB e ponto 12 volts","Tomada USB e ponto 12 volts","Tomada USB e ponto 12 volts"]
["Assento do Operador - Versão Plataformada ","Com suspensão independente mecânica","Com suspensão independente mecânica","Com suspensão independente mecânica"]
["Assento do Operador - Versão Cabinada ","Com suspensão independente pneumática","Com suspensão independente pneumática","Com suspensão independente pneumática"]
["CASE IH FIELDOPS - AGRICULTURA DE PRECISÃO"]
["Telemetria básica ","Sim","Sim","Sim"]
["Piloto automático elétrico ","Sim","Sim","Sim"]
["DIMENSÕES"]
["Comprimento total ","3.960 mm (plataformado) e 3.980 mm (cabinado)","3.960 mm (plataformado) e 3.980 mm (cabinado)","3.960 mm (plataformado) e 3.980 mm (cabinado)"]
["Altura total ","2.630 mm (plataformado) e 2.800 mm (cabinado)","2.630 mm (plataformado) e 2.800 mm (cabinado)","2.630 mm (plataformado) e 2.800 mm (cabinado)"]
["Largura total ","1.910 mm (plataformado) e 1.910 mm (cabinado)","1.910 mm (plataformado) e 1.910 mm (cabinado)","1.910 mm (plataformado) e 1.910 mm (cabinado)"]
["PESOS"]
["Pesos dianteiros (40 kg) ","4 ou 8","4 ou 8","4 ou 8"]
["Pesos traseiros (50 kg) ","4 ou 6","4 ou 6","4 ou 6"]
["Peso do trator sem operador (versão plataformada) ","3.470 kg","3.470 kg","3.470 kg"]
["Peso do trator sem operador (versão cabinada) ","3.630 kg","3.630 kg","3.630 kg"]
["OPÇÕES DE PNEUS"]
["Opção 1 - 12.4-24-6PR-R1 e 18.4-30-10PR-R1 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 2 - 12.4-24-6PR-R1 e 13.6-38-6PR-R1 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 3 - 14.9-24-6PR-R1 e 18.4-34-10PR-R1 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 4 - 14.9-24-6PR-R1 e 23.1-26-10PR-R2 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 5 - 14.9-24-6PR-R1 e 18.4-30-6PR-R2 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 6 - 14.9-24-6PR-R2 e 23.1-26-10PR-R2 ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 7 - 380/85 R24 R1W e 460/85 R34 R1W (radial) ","Sim","Sim","Sim"]
["Opção 8 - HD 14.9-24 R1 12PR e HD 18.4-34 R1 14PR (florestal) ","Sim","Sim","Sim"]